पुट**-**मी**-**ऑन

फ़िलर के लिए निर्देश:

1. सबसे ऊपरी भाग को नोक से खोलें।

2. यदि अधिक मात्रा में घोल की आवश्यकता है तो नोक का अंत काट लें।

3. उस स्थान की सफ़ाई कर लें जहां फ़िलर लगाना है।

4. आवश्यकता हो तो बराबर करें।

5. सूखने के लिए 20 मिनट छोड़ें, गहरे भाग को ज़्यादा समय दें।

6. ढक्कन लगाएँ, यह तरल पदार्थ को सूखने नहीं देता।

7. आवश्यकता पड़ने पर उस स्थान पर रंग करें।

8. बच्चोंकीपहुँचसेदूररखें।

पॉलिश/ सफ़ाई पदार्थ के लिए निर्देश:

1. ढक्कन हटाएँ।

2. जहां आवश्यकता हो उस स्थान पर घोल का स्प्रे करें।

3. साफ़ कपड़े से उस स्थान को पोछें।

4. ढक्कन वापस लगाएँ।

5. बच्चोंकीपहुँचसेदूररखें।