**הוראות בטיחות למכבש הדפוס:**

\* כיוון המכבש– סגירה ופתיחה – ייעשה ע"י האסיסטנטית בלבד!

 \*אין להישען על משטח המכבש.

**הוראות הפעלה עבור האסיסטנטית:**

 \*סגירת ופתיחת הגלגלת (הידוק או שחרור הלחץ) – רק כאשר לוח המכבש ממוקם במרכז.

\* אין לפתוח את הגלגלת מעבר ל-1.5 ס"מ.