

## Инструкции по применению древесного наполнителя:

1. Отвинтите колпачок наконечника.

2. Подрежьте край наконечника, если вам необходимо, чтобы смесь выходила более широкой полоской.

# 3. Очистите участок поверхности, на который вы собираетесь нанести наполнитель.

1. При необходимости, сгладьте этот участок поверхности.

4. Дайте обработанной поверхности просохнуть в течение 20 минут. Обработанным углублениям потребуется немного больше времени для сушки.

5. Навинтите колпачок на наконечник, чтобы жидкость не высыхала.

## 6. При необходимости покрасьте необходимый участок поверхности.

1. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!

Инструкции по применению полироли/очистителя.

# 1. Снимите колпачок.

2. Распылите раствор на необходимый участок поверхности.

## 3. Затем протрите этот участок чистой тканью.

4. Навинтите колпачок на место.

## 5. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!