

Anweisungen für Holzfüllstoff:

1. Schrauben Sie den Verschluss ab.
2. Schneiden Sie die Öffnung ab, falls eine größere Menge der Flüssigkeit erforderlich ist.

# Reinigen Sie den Bereich, auf den der Füllstoff aufgetragen wird.

1. Falls erforderlich glätten Sie den Bereich.
2. 20 Minuten trocknen lassen. Bei tieferen Bereichen länger warten.
3. Schrauben Sie den Verschluss wieder an, damit die Flüssigkeit nicht trocknet.
4. Falls erforderlich tragen Sie Farbe auf den Bereich auf.
5. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Anweisungen für Polier-/Reinigungsmittel

# Entfernen Sie den Verschluss.

1. Sprühen Sie die Lösung auf den gewünschten Bereich.
2. Wischen Sie den Bereich mit einem sauberen Tuch ab.
3. Bringen Sie den Verschluss wieder an.
4. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN