日本語

**Put-Me-On**

木材用パテ（ウッドフィラー）の使用方法

1. ノズルのキャップを回して外す。
2. より多くの溶液が必要な場合は、ノズルの端を切る。
3. パテを塗る箇所をきれいに拭く。
4. 必要であれば、パテを広げて馴染ませる。
5. 乾くまで２０分間待つ。深い箇所はさらに長い時間待つ。
6. 残りのパテの乾燥を防ぐため、キャップを付ける。
7. 必要であれば、カラーを付ける。
8. **子供の手の届かない場所に保管すること**

ポリッシュ/クリーナーの使用方法

1. キャップを外す。
2. 必要な箇所に溶液をスプレーする。
3. 布等でスプレーした箇所をきれいに拭き取る。
4. キャップを付ける。
5. **子供の手の届かない場所に保管すること**