|  |  |
| --- | --- |
| **EN** | **GR** |
| **Processors**  Our processors are designed for traditional IT infrastructure, hosting and cloud delivering great cost-effective performance. Get exactly what you want in your IT organization to support its workload while lowering its TCO. | **Επεξεργαστές**  Οι επεξεργαστές μας είναι σχεδιασμένοι για κλασικού τύπου πληροφορικές υποδομές, τόσο φιλοξενίας, όσο και νέφους, εξασφαλίζοντας εξαιρετική και οικονομική λειτουργία. Αποκτήστε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε για την οργάνωση των ΤΠ σας και για την στήριξη του φόρτου εργασίας, μειώνοντας το συνολικό κόστος χρήσης. |
| **Memory**   * 128-bit memory interface * Up to 37.6 GB/s memory bandwidth | **Μνήμη**   * Διεπαφή μνήμης 128-bit * Εύρος ζώνης έως 37.6 GB/s |
| **Cooling/Power/Form Factor**   * <24W maximum power consumption * Embedded active cooling solution * Half-height/half-length dual slot form factor * x16 bus interface | **Ψύξη/ Ισχύς/ Form Factor**   * Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας <24W * Ενσωματωμένο ενεργό σύστημα ψύξης * Form Factor με διπλές υποδοχές μισού ύψους, μισού μήκους * Διασύνδεση x16 |
| **Temperature Range**   * Operating: 0°C to 42°C (32°F to 104°F) * Storage: –40°C to 65°C (–40°F to 149°F) | **Θερμοκρασιακό εύρος**   * Λειτουργίας: 0°C - 42°C (32°F - 104°F) * Αποθήκευσης: –40°C - 65°C (–40°F - 149°F) |
| **How To Remove The Enclosure:**   1. Press the release button on the handle. 2. Pull out the handle to unlock the blade from the enclosure. 3. Slide the blade out of the enclosure. 4. Install the I/O connector cover over the I/O connector. | **Πώς να αφαιρέσετε τον θάλαμο:**   1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης πάνω στη λαβή. 2. Τραβήξτε έξω την λαβή για να αποσυνδέσετε την λεπίδα από τον θάλαμο. 3. Τραβήξτε με προσοχή την λεπίδα έξω από τον θάλαμο. 4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της θύρας εισόδου/εξόδου πάνω από την θύρα εισόδου/εξόδου. |

|  |  |
| --- | --- |
| More | Περισσότερα |
| Help | Βοήθεια |
| Drag to change desktop icon. | Σύρετε για να αλλάξετε το εικονίδιο της επιφάνειας εργασίας. |
| The application is not installed. | Η εφαρμογή δεν εγκαταστάθηκε. |
| Welcome to %s meeting room. | Καλώς ήρθατε στην αίθουσα συνεδριάσεων της %. |
| Scan QR Code to Check In | Σκανάρετε τον QR κωδικό για να εισέλθετε. |
| Screen Mirroring Guide | Οδηγός Καθρεπτισμού Οθόνης |
| Passcode %s | Κωδικός πρόσβασης της % |
| Create new event | Δημιουργήστε νέο συμβάν. |
| Please enter event content. | Παρακαλώ, καταχωρήστε το περιεχόμενο του συμβάντος. |
| Adding event failed. | Αποτυχία προσθήκης συμβάντος |
| Count down:%1$s | Αντίστροφη μέτρηση: %1$ |
| Happen:%1$s | Συμβαίνει: %1$ |
| Skin has been deleted | Tο skin διαγράφηκε. |
| Changing Theme… | Αλλαγή θέματος... |
| Uninstall | Απεγκατάσταση |
| Initializing… | Προετοιμασία... |
| Screensaver | Εξοικονομητής οθόνης |
| Double-tap to Unlock | Πατήστε δυο φορές για να ξεκλειδώσετε. |
| Exceeded the upper character limit. | Ξεπεράσατε το ανώτατο όριο χαρακτήρων. |
| Cultural | Πολιτισμικός |
| Architectural | Αρχιτεκτονικός |
| Starry | Έναστρος |
| Natural | Φυσικός |
| Commercial | Εμπορικός |
| Creatural | Οντοτικός |
| Automotive | Αυτοκινητιστικός |
| Deleting preset screensaver failed. | Αποτυχία διαγραφής προεπιλεγμένου εξοικονομητή οθόνης |
| Auxiliary Functions | Βοηθητικές λειτουργίες |
| Intelligent Temperature Control | Έξυπνος ελεγκτής θερμοκρασίας |
| Intelligent Pen | Έξυπνο στυλό |
| Intelligent Gesture | Έξυπνη χειρονομία |
| Tap: Open whiteboard or switch brush color.\n Long Press: Enable or disable annotating. | Πάτημα: Ανοίξτε έναν λευκό πίνακα ή αλλάξτε το χρώμα του πινέλου.\n Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την δημιουργία υποσημειώσεων. |
| Tap: Previous page in PPT.\nLong Press: Increase volume. | Πάτημα: Προηγούμενη σελίδα του PPT.\n Παρατεταμένο πάτημα: Αυξήστε την ένταση. |
| Tap: Back to desktop.\n Long Press: Turn on/off screen. | Πάτημα: Επιστροφή στην επιφάνεια εργασίας.\n Παρατεταμένο πάτημα: Άνοιγμα/ κλείσιμο οθόνης. |
| Stop application? | Θέλετε να διακόψετε την εφαρμογή; |
| Clear cache? | Θέλετε να καθαρίσετε την λανθάνουσα μνήμη; |
| Clear data? | Θέλετε να καθαρίσετε τα δεδομένα; |
| Current wired network already connected. Please try again after disconnecting the wired network. | Το τρέχον ενσύρματο δίκτυο έχει ήδη συνδεθεί. Παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά μετά την αποσύνδεση του ενσύρματου δικτύου. |
| Restoring default wallpaper failed. | Αποτυχία αποκατάστασης προκαθορισμένης ταπετσαρίας |
| Select Startup Channel | Επιλέξτε κανάλι εκκίνησης |
| Advanced Settings | Προηγμένες ρυθμίσεις |
| Auto Source Input | Αυτόματη εισαγωγή πηγής |
| System Gesture | Συστημική χειρονομία |
| Startup Channel | Κανάλι εκκίνησης |
| No-signal Standby | Αναμονή λόγω απουσίας σήματος |
| Auto Switch for Signal Loss | Αυτόματη εναλλαγή λόγω απώλειας σήματος |
| Wake from Serial Port | Αφύπνιση μέσω σειριακής θύρας |
| Startup Mode | Λειτουργία εκκίνησης |
| Last Closed Channel | Το τελευταίο κανάλι που έκλεισε |
| Disable Scheduled Startup/Shutdown | Απενεργοποίηση προγραμματισμένης εκκίνησης/ τερματισμού |
| Wake from Serial Port | Αφύπνιση μέσω σειριακής θύρας |
| Pair Device | Εκτέλεση σύζευξης συσκευής |
| Restore factory defaults? | Θέλετε να αποκαταστήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις; |
| Select screen parameter type. | Επιλογή τύπου παραμέτρου οθόνης |
| Select sleeping time. | Επιλογή ώρας ύπνου |
| No Motion | Απουσία κίνησης |
| Back to PC | Επιστροφή στον Η/Υ |
| Back to Android | Επιστροφή στο Android |
| Back to Last Input Source | Επιστροφή στην τελευταία πηγή εισαγωγής δεδομένων. |
| Input Source Settings | Ρυθμίσεις πηγής εισαγωγής δεδομένων. |
| Startup Input Source | Εκκίνηση πηγής εισαγωγής δεδομένων. |
| Startup Mode | Λειτουργία εκκίνησης |
| Scheduled Startup/Shutdown | Προγραμματισμένη εκκίνηση/ τερματισμός |
| No-signal Shutdown | Τερματισμός λόγω απουσίας σήματος |